

**PREMIUM КЛАСС** ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ Светодиодные промышленные светильники BarrusGroup

**ДСП20-120-001**

IP65 220V

Д



Светодиодный промышленный светильник BarrusGroup ДСП20-120-001 предназначен для установки на подвес, на ровную потолочную поверхность или стену. Заменяет традиционные светильники типа РСП-400.

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) сохраняет свои оптические свойства на протяжении 30 лет и эффективно рассеивает световой поток. Светильник дополнительной оптикой не укомплектован.

Сфера промышленные и производственные помещения, складские комплексы, ангары, ледовые арены, дворцы спорта, бассейны.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# Модификации

|  |  |
| --- | --- |
| Рассеиватель: PlexiGlas (производство Германия) | |
|
| Светильник | Крепление |
| ДСП20-120-001 | Подвесное |
| ДСП20-120-001 | Поворотное |
| ДСП20-120-001 | Накладное |

Возможно изготовление светильников для пожароопасных помещений

# Тип крепления

Технические характеристики



1010



1010



1010

Световой поток, Лм 19200

Потребляемая мощность, Вт 120

Напряжение питания, В 180-265

Частота, Гц 50

Рабочий ток светодиодов, А 0,175

Cos φ блока питания >0,95

КПД источника питания >0,9

Марка светодиодов Osram S5

Индекс цветопередачи, Ra 72

Цветовая температура, К 5000

Количество светодиодов, шт. 112

КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011 Д Габаритные размеры, В х Д х Ш, мм (без креплений 74х1010х137

Масса, кг 6

Класс защиты IP 65

Климатическое исполнение УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током I

127

Срок службы светильника, ч 60000

накладное подвесное поворотное



137



156



137

74

100

# Габаритные размеры

Кривая силы света «Д»



1010

Условия эксплуатации светильника

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. Температура окружающего воздуха от -40 до +60 °С Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С



137



1055°°

90°

1055°°

90°

75° 75°

60°

100

60°

150

45°

200

22550

45°

30°

15° 0° 15° 3300°

74

Продукция завода BarrusGroup распространяется через широкую сеть представителей. Подробную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-555-8-678.

**38**

[www.brgp.ru](http://www.brgp.ru/)

